**ПОЖАР ОТ ПЕРЕКАЛА ПЕЧИ**

Привыкнув ко многим благам, люди забывают об опасности огня. Многие, к сожалению, упорно продолжают считать пожар случайностью, которую предвидеть нельзя . Но пожар не случайность, а скорее закономерность. Ведь за каждым пожаром стоит чья-то оплошность, небрежность, недомыслие, а порой просто незнание элементарных правил пожарной безопасности .

Чтобы избежать возникновение пожара, травмирования и гибели людей, нужно соблюдать элементарные требования пожарной безопасности в быту:

* Не допускать курения в постели;
* Осторожно обращаться с огнем;
* Постоянно следить за состоянием печей и дымоходов;
* Следить за исправностью и состоянием электропроводки и электроприборов;
* Не оставлять без присмотра малолетних детей, не доверять им растопку печей;
* Не бросать непотушенные сигареты и спички;
* Не оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы и топящиеся печи;

Погода нас не балует, на улице стоят сильные морозы , поэтому еще раз обращаемся ко всем жителям поселения: проверьте состояние отопительных печей, замажьте трещины, прогары, очистите от сажи дымоходы, проверьте выходы дымовых каналов на чердаках и в потолочных перекрытиях и самое главное не перекаливайте отопительные печи, лучше протопить несколько раз понемногу.

**Напоминаем правила монтажа отопительных печей :**

* противопожарная разделка отопительной печи (расстояние от дымового канала до горючих конструкций потолочного перекрытия) должна быть не менее 38 см вкруговую;
* противопожарные отступки (расстояние от печи до стен, перегородок, балок) должно быть не менее 25 см;
* Горючие конструкции чердачного помещения возле дымовой трубы должны быть защищены негорючим материалом;
* Перед топочным отверстием должен быть предтопочный лист из негорючего материала размером 50\*70 см.,запрещается размещать на предтопочном листе горючие материалы(дрова) и окрашивать его горючими красками;

**При эксплуатации отопительных печей запрещается :**

* Допускать к топке печей детей;
* Применять для растопки печей горючие жидкости;
* Перекаливать печи;
* Складировать около и на отопительные печи горючие материалы;
* Оставлять топящиеся печи без присмотра.

Обращаем внимание еще на эксплуатацию электронагревательных приборов и напоминаем меры пожарной безопасности.

**При эксплуатации электроустановок недопустимо:**

* Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям), или имеющие неисправности,которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией;
* Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
* Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а так же эксплуатировать их со снятыми колпаками( рассеивателями);
* Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов ;
* Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;
* Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы , использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
* Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения , а также через пожароопасные и взрывоопасные зоны;
* Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.

**Выполнив вышеуказанные мероприятия, вы сохраните свое имущество, сможете избежать травм и продлите свою жизнь, которая принесет еще множество радостных минут при общении с родными и близкими Вам людьми .**

Коргонская сельская администрация